<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="OMEGA2S_PADS">
<description>Onion Omega2S</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="OMEGA2S">
<description>Onion Omega2S</description>
<pin name="GPIO11"/>
<pin name="SPI_CS0/GPIO10"/>
<pin name="SPI_MISO/GPIO9"/>
<pin name="SPI_MOSI/GPIO8"/>
<pin name="SPI_CLK/GPIO7"/>
<pin name="SPI_CS1/GPIO6"/>
<pin name="VIN_FLASH_3V3"/>
<pin name="I2C_SDA/GPIO5"/>
<pin name="I2C_SCL/GPIO4"/>
<pin name="I2S_CLK/GPIO3"/>
<pin name="I2S_WS/GPIO2"/>
<pin name="I2S_SDO/GPIO1"/>
<pin name="I2S_SDI/GPIO0"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="UART_TX1/GPIO46"/>
<pin name="UART_RX1/GPIO45"/>
<pin name="WLED/GPIO44"/>
<pin name="GPIO43"/>
<pin name="GPIO42"/>
<pin name="GPIO41"/>
<pin name="PCIE_CK+"/>
<pin name="PCIE_CK-"/>
<pin name="PCIE_RX-"/>
<pin name="PCIE_RX+"/>
<pin name="PCIE_TX+"/>
<pin name="PCIE_TX-"/>
<pin name="3V3_1"/>
<pin name="3V3_2"/>
<pin name="GPIO40"/>
<pin name="GPIO39"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="SW_RST/GPIO38"/>
<pin name="GPIO37"/>
<pin name="GPIO36"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="PWM0/GPIO18"/>
<pin name="SD_CLK/GPIO26"/>
<pin name="UART_TX0/GPIO12"/>
<pin name="UART_RX0/GPIO13"/>
<pin name="ETH_RX+"/>
<pin name="ETH_RX-"/>
<pin name="ETH_TX+"/>
<pin name="ETH_TX-"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO17"/>
<pin name="PWM1/GPIO19"/>
<pin name="UART_TX2/GPIO20"/>
<pin name="UART_RX2/GPIO21"/>
<pin name="SD_WP/GPIO22"/>
<pin name="SD_CD/GPIO23"/>
<pin name="SD_D1/GPIO24"/>
<pin name="SD_D0/GPIO25"/>
<pin name="SD_CMD/GPIO27"/>
<pin name="SD_D3/GPIO28"/>
<pin name="SD_D2/GPIO29"/>
<pin name="USB_D+"/>
<pin name="USB_D-"/>
<pin name="GND5"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="OMEGA2S">
<description>Onion Omega2S</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OMEGA2S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="OMEGA2S_PADS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3_1" pad="3.3V1"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3_2" pad="3.3V2"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="ANT"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RX+" pad="E_RX+"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RX-" pad="E_RX-"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TX+" pad="E_TX+"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TX-" pad="E_TX-"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="GND4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="GND5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO37" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO39" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO40" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO42" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_SCL/GPIO4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_SDA/GPIO5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_CLK/GPIO3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_SDI/GPIO0" pad="0"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_SDO/GPIO1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_WS/GPIO2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_CK+" pad="P_CK+"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_CK-" pad="P_CK-"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX+" pad="P_RX+"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX-" pad="P_RX-"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX+" pad="P_TX+"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX-" pad="P_TX-"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM0/GPIO18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1/GPIO19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CD/GPIO23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CLK/GPIO26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CMD/GPIO27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_D0/GPIO25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_D1/GPIO24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_D2/GPIO29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_D3/GPIO28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_WP/GPIO22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CLK/GPIO7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CS0/GPIO10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CS1/GPIO6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MISO/GPIO9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MOSI/GPIO8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SW_RST/GPIO38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX0/GPIO13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX1/GPIO45" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX2/GPIO21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX0/GPIO12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX1/GPIO46" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX2/GPIO20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_D+" pad="D+"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_D-" pad="D-"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN_FLASH_3V3" pad="VIN_FLASH"/>
<connect gate="G$1" pin="WLED/GPIO44" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
