<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ONION-2MM-2X16">
<description>Footprint für Onion Omega</description>
</package>
<package name="2X13">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SI-52003-F">
<description>&lt;b&gt;Ethernet Connector (MagJack) for PoE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 Bel Stewart SI50177</description>
</package>
<package name="MICRO-USB-AMPHENOL-FCI">
<description>&lt;b&gt;Micro USB 5 Type B - 5 pol&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

AMPHENOL FCI 10103594-0001LF 
http://www.farnell.com/datasheets/1469075.pdf</description>
</package>
<package name="HLJ-6115ANL">
<description>&lt;b&gt;Ethernet Connector (MagJack) for PoE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 Bel Stewart SI50177</description>
</package>
<package name="WS2813-CONN">
</package>
<package name="STELVIO-4P-508">
</package>
<package name="STELVIO-2P-508">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ONION-OMEGA">
<pin name="GND2"/>
<pin name="VOUT28"/>
<pin name="GPIO26"/>
<pin name="GPIO23"/>
<pin name="GPIO17"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO8"/>
<pin name="GPIO7"/>
<pin name="GPIO6"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="RESET_B"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="USB+"/>
<pin name="USB-"/>
<pin name="UART_RX"/>
<pin name="UART_TX"/>
<pin name="RESET_SW"/>
<pin name="VOUT20"/>
<pin name="P4_TX-"/>
<pin name="P4_TX+"/>
<pin name="P4_RX-"/>
<pin name="P4_RX+"/>
<pin name="GPIO18"/>
<pin name="GPIO19"/>
<pin name="GPIO20"/>
<pin name="GPIO21"/>
<pin name="VDD33"/>
</symbol>
<symbol name="RPI-EXPANSION-26">
<pin name="VDD33-1"/>
<pin name="I2C1-SDA"/>
<pin name="I2C1-SCL"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GND-1"/>
<pin name="GPIO17"/>
<pin name="GPIO27"/>
<pin name="GPIO22"/>
<pin name="VDD33-2"/>
<pin name="GPIO10-MOSI"/>
<pin name="GPIO9-MISO"/>
<pin name="GPIO11-SCLK"/>
<pin name="GND-2"/>
<pin name="VDD5-1"/>
<pin name="VDD5-2"/>
<pin name="GND-3"/>
<pin name="UART-TXD"/>
<pin name="UART-RXD"/>
<pin name="GPIO18"/>
<pin name="GND-4"/>
<pin name="GPIO23"/>
<pin name="GPIO24"/>
<pin name="GND-5"/>
<pin name="GPIO25"/>
<pin name="GPIO8"/>
<pin name="GPIO7"/>
</symbol>
<symbol name="SI-52003-F">
<pin name="TD+" direction="pas"/>
<pin name="CT" direction="pas"/>
<pin name="TD-" direction="pas"/>
<pin name="RD+" direction="pas"/>
<pin name="RD-" direction="pas"/>
<pin name="VC1+" direction="pas"/>
<pin name="VC1-" direction="pas"/>
<pin name="VC2+" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="S2" direction="pas"/>
<pin name="VC2-"/>
</symbol>
<symbol name="MICRO-USB-5">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SHIELD4">
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="S2" direction="pas"/>
<pin name="S3" direction="pas"/>
<pin name="S4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HLJ-6115ANL">
<pin name="TD+" direction="pas"/>
<pin name="CT-TD" direction="pas"/>
<pin name="TD-" direction="pas"/>
<pin name="RD+" direction="pas"/>
<pin name="CT-RD" direction="pas"/>
<pin name="RD-" direction="pas"/>
<pin name="VC+" direction="pas"/>
<pin name="VC-" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="S2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ONION-OMEGA2">
<description>Onion Omega 2 - MT7688 based</description>
<pin name="GND2"/>
<pin name="G11"/>
<pin name="G3/I2S/PCM"/>
<pin name="G2/I2S/PCM"/>
<pin name="G17/U_RX2"/>
<pin name="G16/U_TX2"/>
<pin name="G15/PWM"/>
<pin name="G46/UA_RX1"/>
<pin name="G45/UA_TX1"/>
<pin name="G9/SPI_MI"/>
<pin name="G8/SPI_MO"/>
<pin name="G7/SPI_CLK"/>
<pin name="G6/SPI_CS1"/>
<pin name="G1/I2S/PCM"/>
<pin name="G0/I2S/PCM"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="USB+"/>
<pin name="USB-"/>
<pin name="U_RX0/G13"/>
<pin name="U_TX0/G12"/>
<pin name="WDT_R/G38"/>
<pin name="V-NET"/>
<pin name="P0_TX-"/>
<pin name="P0-TX+"/>
<pin name="P0_RX-"/>
<pin name="P0_RX+"/>
<pin name="PWM/G18"/>
<pin name="PWM/G19"/>
<pin name="I2C_C/G4"/>
<pin name="I2C_D/G5"/>
<pin name="VDD33"/>
</symbol>
<symbol name="WS2813-CONN-IN">
<description>WS2813-IN</description>
<pin name="GND"/>
<pin name="BI"/>
<pin name="DI"/>
<pin name="+5V"/>
</symbol>
<symbol name="WS2813-CONN-OUT">
<description>WS2813-OUT</description>
<pin name="+5V"/>
<pin name="DO"/>
<pin name="BO"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="STELVIO-4P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="STELVIO-2P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ONION-OMEGA" prefix="U">
<description>Onion Omega</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ONION-OMEGA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ONION-2MM-2X16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="J1-1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="J2-1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="J2-15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="J2-14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="J2-10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="J2-9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="J2-8"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="J2-7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="J2-6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO17" pad="J2-5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO18" pad="J1-13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO19" pad="J1-14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO20" pad="J1-15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO21" pad="J1-16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO23" pad="J2-4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO26" pad="J2-3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6" pad="J2-13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7" pad="J2-12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO8" pad="J2-11"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_RX+" pad="J1-12"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_RX-" pad="J1-11"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_TX+" pad="J1-10"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_TX-" pad="J1-9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_B" pad="J2-16"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_SW" pad="J1-7"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX" pad="J1-5"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX" pad="J1-6"/>
<connect gate="G$1" pin="USB+" pad="J1-3"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-" pad="J1-4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33" pad="J1-2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT20" pad="J1-8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT28" pad="J2-2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RPI-EXPANSION-26" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RPI-EXPANSION-26"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X13">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND-1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND-2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND-3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND-4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND-5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10-MOSI" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11-SCLK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO17" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO18" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO22" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO23" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO24" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO25" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO27" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9-MISO" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C1-SCL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C1-SDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-TXD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33-1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33-2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD5-1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD5-2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI-52003-F" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Ethernet Connector MagJack (R)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.stewartconnector.com .. si-50170.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SI-52003-F"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SI-52003-F">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RD+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RD-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="TD+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TD-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VC1+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VC1-" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VC2+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VC2-" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICRO-USB-5" prefix="X">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MICRO-USB-5"/>
<gate name="S" symbol="SHIELD4"/>
</gates>
<devices>
<device name="32005-501" package="MICRO-USB-AMPHENOL-FCI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="S" pin="S1" pad="M1"/>
<connect gate="S" pin="S2" pad="M2"/>
<connect gate="S" pin="S3" pad="M3"/>
<connect gate="S" pin="S4" pad="M4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HLJ-6115ANL">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HLJ-6115ANL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HLJ-6115ANL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CT-RD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CT-TD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RD+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RD-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="TD+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TD-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VC+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VC-" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ONION-OMEGA2" prefix="U">
<description>Onion Omega</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ONION-OMEGA2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ONION-2MM-2X16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="G0/I2S/PCM" pad="J2-15"/>
<connect gate="G$1" pin="G1/I2S/PCM" pad="J2-14"/>
<connect gate="G$1" pin="G11" pad="J2-2"/>
<connect gate="G$1" pin="G15/PWM" pad="J2-7"/>
<connect gate="G$1" pin="G16/U_TX2" pad="J2-6"/>
<connect gate="G$1" pin="G17/U_RX2" pad="J2-5"/>
<connect gate="G$1" pin="G2/I2S/PCM" pad="J2-4"/>
<connect gate="G$1" pin="G3/I2S/PCM" pad="J2-3"/>
<connect gate="G$1" pin="G45/UA_TX1" pad="J2-9"/>
<connect gate="G$1" pin="G46/UA_RX1" pad="J2-8"/>
<connect gate="G$1" pin="G6/SPI_CS1" pad="J2-13"/>
<connect gate="G$1" pin="G7/SPI_CLK" pad="J2-12"/>
<connect gate="G$1" pin="G8/SPI_MO" pad="J2-11"/>
<connect gate="G$1" pin="G9/SPI_MI" pad="J2-10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="J1-1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="J2-1"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_C/G4" pad="J1-15"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_D/G5" pad="J1-16"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-TX+" pad="J1-10"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_RX+" pad="J1-12"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_RX-" pad="J1-11"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_TX-" pad="J1-9"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM/G18" pad="J1-13"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM/G19" pad="J1-14"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="J2-16"/>
<connect gate="G$1" pin="USB+" pad="J1-3"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-" pad="J1-4"/>
<connect gate="G$1" pin="U_RX0/G13" pad="J1-5"/>
<connect gate="G$1" pin="U_TX0/G12" pad="J1-6"/>
<connect gate="G$1" pin="V-NET" pad="J1-8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33" pad="J1-2"/>
<connect gate="G$1" pin="WDT_R/G38" pad="J1-7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WS2813-CONN-IN" prefix="CN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WS2813-CONN-IN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WS2813-CONN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+5V" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WS2813-CONN-OUT" prefix="CN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WS2813-CONN-OUT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WS2813-CONN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+5V" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STELVIO-4P-508" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STELVIO-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STELVIO-4P-508">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STELVIO-2P-508" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STELVIO-2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STELVIO-2P-508">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
